Sondage Autreppes :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numéro de sondage** | **Parcelle concernée** | **Profondeur**  **(m)** | **Type de sol** | **Unité de sol** | **Adéquation avec ancien SDA O/N** | **Remarques** |
| **S1** | AB 391 | 0.00 à 0.2 | Terre végétale | 2 A | O | Sol humide et présence de cailloux |
| 0.20 à 1.20 | Limon argileux humide |
| **S2** | AB 236 | 0.00 à 0.30 | Terre végétale | 4 | O | Trace de rouille à 0.60 m |
| 0.30 à 0.50 | Limon |
| 0.50 à 0.60 | Limon argileux |
| 0.60 à 0.80 | Argile limoneuse |
| 0.80 à 1.20 | Argile |
| **S3** | AB 401 | 0.00 à 0.10 | Terre végétale | 4 | O | Trace d’hydromorphie à 0.60 m |
| 0.10 à 0.60 | Argile humide |
| 0.60 à 1.20 | Argile limoneuse humide |
| 1.20 | Argile compacte |
| **S4** | AC 27 | 0.00 à 0.10 | Terre végétale | 3 | O | Trace d’hydromorphie et de rouille à partir de 0.50 m |
| 0.10 à 1.20 | Argile et craie |
| **S5** | AC 126 | 0.00 à 0.10 | Terre végétale | 3 | O | Trace de rouille à partir de 0.50 m |
| 0.10 à 0.50 | Limon argileux |
| 0.50 à 1.20 | Argile |
| **S6** | AC 110 | 0.00 à 0.20 | Terre végétale | 3 | O | RAS |
| 0.20 à 1.20 | Limon argileux |
| **S7** | AH 166 | 0.00 à 0.20 | Terre végétale | 3 | O | RAS |
| 0.20 à 0.80 | Limon |
| 0.80 à 1.20 | Limon argileux |
| **S8** |  | 0.00 à 0.20 | Terre végétale | 4 | O | Sol humide à partir de 0.80 m |
| 0.20 à 0.40 | Limon |
| 0.40 à 1.20 | Argile humide |